**TEKNİK ŞARTNAME**

**KABİN TİPİ HOPARLÖR**

* Hoparlör tipi Full range olmalıdır
* Maximum gücü 20 Watt olmalıdır
* Ortalama gücü 10 Waat olmalıdır
* Empedans 8 Ohm olmalıdır
* Hassasiyetlik (1W/1m) 83 dB olmalıdır
* Ses basıncı (Ortalama W/1 m) 93 dB olmalıdır
* Giriş Koruma derecesi IP40 olmalıdır
* Konektörler 2-pin Euro Terminal Block olmalıdır
* Sürücüler 2” Aluminium full range olmalıdır
* Eğim açısı Sol 25°

 Sağ 25°

 Alt 25°

 Üst 15° olmalıdır

* Frekans karşılığı (± 3 dB) 120 Hz - 20 kHz olmalıdır
* Frekans karşılığı (-10 dB) 100 Hz - 20 kHz olmalıdır
* Dikey dağılma 145° olmalıdır
* Yatay dağılma 170° olmalıdır
* Boyutları 80 x 136 x 115 mm olmalıdır
* Net kilo 0.39 kg olmalıdır
* Montaj Aparatı Clevermount™ olmalıdır
* 2” Aleminyum full range olmalıdır
* 2 pinli klamens konnektör olmalıdır
* Plastik abs yapıda olmalıdır
* Renk Beyaz (RAL9010) olmalıdır