**50 000 Rpm KÖMÜRSÜZ PİYASEMENLİ MİKROMOTOR TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-50 000 rpm devri olmalıdır.

2-7,8 Ncm tork a sahip olmalıdır.

3- 230 W güç

4- 220 Volt ile uyumlu

5-238 gr piyesemen

6-Kömürsüz yeni nesil motor

7-Dijital ekran mikro işlemci kontrollü

8-Sağ ve sola iki yöne çalışma özelliği

9- Hata gösterge paneli, hatayı teşhis fonksiyonu

10-Dizden ve ayaktan sabit hız kontrollü

11- Seramik bilyeli

12-Minimum titreşim

13-Düşük hızda minimum vibrasyon ve eşit güç dağılımı sağlamalı.

14-Özel tozdan koruma mekanizmalı

15-Otomatik hız sabitleme fonksiyonu

16-Düşük ses vibrasyonu

17-Cihazın markası menşei ve modeli ile seri numarası üzerinde yazılı olmalıdır.

18- 5 yıl servis ve bakım garantisi olmalıdır.