**İNDÜKSİYON AKIMLI SPATÜL ISITICI**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-Laboratuvar için spatül ısıtma amaçlı olmalıdır.

2-Elektro manyetik sistemle çalışmalıdır.

3-Spatül yuvaya sokulduğunda ısıtmaya başlamalıdır.

4-Cihazın çalışmaya başladığını ve durduğunu gösteren ön kısmında led lambası olmalıdır.

5-Aşırı ısıyı önlemek için cihazın içinde otomatik devreye giren fanı olmalıdır.

6-Cihaz çalışmazken “stand by” pozisyonunda kalmalıdır.

7-Cihaz içinde bir adet ve yedek bir adet silikon godesi olmalıdır.

8-Cihazın markası menşei ve modeli ile seri numarası üzerinde yazılı olmalıdır.

9-5 yıl servis ve bakım garantisi olmalıdır.