 **PVC ZEMİN KAPLAMA**



* İstanbul Bilgi Üniversitesi Kampüslerindeki Pvc Yer Zemin Kaplaması Yapım İşidir.
* **Kullanılacak malzemeler aşağıdaki standartları sağlamalıdır.**
* PVC, Ticari tip yoğun trafiğe uygun rulo halinde olacaktır.
* Kompakt heterojen Grup T olacaktır.
* Kalınlık 2mm, aşınma tabakası 0,70mm olacaktır.
* Anti bakteriyel ve anti statik olacaktır.
* Alev direnci EN13501 – 1 cfl – S1 olmalıdır.
* Üzerine dökülecek kimyasallara karşı direnci EN423 normunda olmalıdır.
* **Yapılacak işin detayları aşağıdaki gibidir.**
* İstanbul Bilgi Üniversitesi Kampüslerinde, gösterilen alanlardaki PVC’ ler sökülecek ve sökülen PVC’ler tahliye edilecektir.
* PVC yapılacak alanlardaki süpürgelikler sökülecek ve sökülen yerlerin tamiratları yapılacaktır.
* PVC sökülen alanlardaki zemin tamiratları yapılacaktır.
* PVC yapılacak alana hızlı kuruyan Self Leveling şap yapılacaktır.
* Yapılacak PVC kep dönülecektir.
* Astar, Kepli yastık, bally, kaynak kordonu, yapıştırıcı kullanılarak PVC kaplama işlemleri tamamlanacaktır.
* Birleşim yerlerinde kaynak kordonu kullanılacaktır.
* Yapılacak işlere nakliye, hammaliye ve işçilik dahil olacaktır.
* **Uygulama yapılacak alanlarda fiyat çalışması yapılmadan önce mutlaka yerinde keşif yapılmalı ve ölçü alınmalıdır.**

**GENEL:**

* Çalışmalar esnasında mevcut ekipman, zemin ve duvarların zarar görmemesi için koruyucu tedbirlerin alınması yüklenici firma sorumluluğundadır.
* Yüklenici firma çalışma süresi boyunca iş güvenliği tedbirlerini ve SGK sorumluluğunu üslenecektir.
* Malzemelerin sahada Teknik Müdürlük tarafından gösterilecek yerlere istiflenecektir.
* Atıl malzemenin sahadan uzaklaştırılması ve çevre temizliğinin yapılması firmaya aittir.
* Teknik müdürlük tarafından belirlenecek iş takvimi ve çalışma saatlerine uyulacaktır.
* Teknik Müdürlük tarafından yapılacak proje değişikliklerinde yeni projeye uygun imalatların yapılacaktır.
* Kullanılacak malzemeler için Teknik Müdürlükten onay alınacaktır.
* Yüklenici firma iş bitiminde imalattan kaynaklanan tüm kusurları üslenecektir.
* İş bitiminde Teknik Müdürlük tarafından onay verilecektir.