{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Yeni Nesil Güvenlik Duvarı"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Yeni Nesil Güvenlik Duvarı","index":0,"n_rows":40,"n_cols":4,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,4],[0,0,0,4],[1,0,1,4]]}
["İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - MERKEZİ GÜVENLİK SİSTEMİ GÜNCELLEME İHALESİ"]
["TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU"]
["Şartnamede belirtildiği gibi mevcuttaki satış listesinden kaldırılan 2 adet Palo Alto PA-5050 model ürün,  sistem güncellemesi kapsamında 2 adet Palo Alto PA-5220 model yeni ürün ile güncellenecektir. Teklif edilecek yeni ürünün aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu yanlarındaki kutucukları işaretleyerek onaylayınız. İsteklinin tüm koşulları sağlaması gerekmektedir."]
["Özellikler",null,"Mevcut Cihaz 5050","Onay"]
[]
["Marka / Model",null,"PA_5050","Palo Alto PA_5220 (2 adet)"]
[]
["Yeni Nesil Uygulama Seviyesi (layer7) Koruma Kpasitesi",null,"10 Gbps","18 Gbps"]
["Yeni Nesil Zararlı Içerik Koruma Kapasitesi",null,"5 Gbps","9 Gbps"]
["IPSec VPN  Performansı",null,"4 Gbps","8 Gbps"]
["Yeni Bağlantı Kurma Kapasitesi (Connection per Second)",null,120000,171000]
["Maksimum Oturum Kapasitesi",null,2000000,4000000]
["NAT Kural Sayısı",null,6000,6000]
["Ziyaretci Oturum Açma Kapasitesi (Captive Portal)",null,2000,8000]
["Güvenli Bölge (Zone) yaratma kapasitesi",null,2500,2500]
["Adres Objesi Kapasitesi",null,2500,4000]
["FQDN Adresi Kapasitesi",null,2000,6144]
["Maksimum Adres Kapasitesi",null,50000,100000]
["SSL Sifreleme Sertifika Kapasitesi",null,300000,600000]
["SSL Sifrelenmiş oturum inceleme kapasitesi ",null,47616,400000]
["SSL Tafiği inceleme ve Yönlendirme (SSL Decryption Broker)",null,"Evet","Evet"]
["URL Filtreleme için Beyaz Liste, Kara Liste Kapasitesi ",null,50000,100000]
["Firewall üzerinde Sanal Yönlendirici ",null,125000,20000]
["Varsayılan gelen Sanal Firewall (Default)",null,"25 Adet","10 Adet"]
["Maksimum Sanal Firewall Kapasitesi",null,"125 Adet","20 Adet"]
["Toplam NAT Kural Kapasitesi ",null,6000,6000]
["DHCP Server Desteği",null,125000,500000]
["Cihaz Yedekliliği",null,"Evet","Evet"]
["Trafik Önceliklendirme Kural Sayısı",null,2000,4000]
["VLAN Interface port sayısı",null,"N/A",2048]
["Site to site  VPN Tünel Desteği",null,8000,10000]
["Dahili Disk Kapasitesi (SSD)",null,"240 GB RAID 1","240 GB RAID 1"]
["Loglama Raporlama için Dahili Disk Kapasitesi",null,"N/A","2 TB RAID 1"]
["Ethernet Port 1G/10G",null,"12 x (10/100/1000)","4 x (10/100/1000)"]
["Fiber Port 1G/10G (SFP veya SFP+)",null,"8 v 1G SFP, 4 Adet 10G SFP+","16 x 1G SFP, 4 Adet 10G SFP+"]
["Fiber 40G Port (QSFP)",null,"N/A","4 Adet"]
[]
["FİRMA KAŞE VE İMZASI",null,null,"TARİH"]
[]
[null,null,null,"2019-07-10"]